#if CELSIUS
	egt1 			= { egt1_offs + (egt1ADC * egt1_cal) >> 8 }
	egt2 			= { egt1_offs + (egt2ADC * egt1_cal)  >> 8}
#else
	egt1 			= { ((egt1_offs + (egt1ADC * egt1_cal) >> 8) * 1.8) + 32 }
	egt2 			= { ((egt1_offs + (egt2ADC * egt1_cal) >> 8) * 1.8) + 32 }
#endif


